***Прайс – лист на сухие строительные смеси «REZOLIT» от 24.02.2016.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Вес кг.** | **Кол-во в поддоне.** | **Свойства, Преимущества, Рекомендации** | **Цена руб. самовывоз\*,** | **Цена руб. доставка \*,\*\*** |
| ***Клеевые смеси*** |
|  Клей для плитки **REZOLIT *LIGHT экономичный*** | 25 | 56 | +Оптимальная прочность и адгезия+Для всех видов кафельной плитки+Пластичный, удобно наносится | 151 |  |
|  Клей для плитки **REZOLIT *CLASSIC усиленный*** | 25 | 56 | +Повышенная прочность и адгезия+Для всех видов, размеров плитки и камня+Для влажных и наружных помещений | 166 |  |
| Клей для плитки **REZOLIT *EXTRA универсальный*** | 25 | 56 | +Высокая прочность и адгезия+ Для всех видов, размеров плитки и камня+Для приклеивания минераловатных плит | 280 |  |
| Клей для ячеистых блоков **REZOLIT BARRIER** | 25 | 56 | + Оптимальная прочность и адгезия+Удобно наносится+Хорошее сцепление с основанием | 157 |  |
| ***Штукатурные смеси*** |
| Штукатурка цементная **ДЛЯ ГРУБОГО ВЫРАВНИВАНИЯ** | 25 | 56 | +Высокая прочность на сжатие 50 кг/см2+оптимальное сцепление с основанием+Пластичная+Пригодна для влажных помещений | 138 |  |
| Штукатурка цементная **ФАСАДНАЯ** | 25 | 56 | +Высокая прочность на сжатие 50 кг/см2+Технология «без трещин»+Для отделки и ремонта фасадов здания | 150 |  |
| ***Смеси для пола*** |
| **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛА** | 25 | 56 | +максимальная толщина слоя неограниченна+максимальная прочность на сжатие 100 кг/см2+высокая прочность сцепления с основанием+минимальная толщина слоя 10мм | 104 |  |
| **НАЛИВНОЙ ПОЛ** | 25 | 56 | +Технология «без трещин»+Высокая текучесть при разравнивании игольчатым валиком+Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2+Высокая прочность сцепления с основанием+Быстрый набор прочности | 139 |  |
| **САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ** | 20 | 56 | +Технология «без трещин»+Максимальная текучесть при разравнивании игольчатым валиком+Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2+Высокая прочность сцепления с основанием+Быстрый набор прочности | 320 |  |
| ***Кладочные смеси*** |
| Кладочный раствор **М - 150** | 25 | 56 | +Отсутствуют крупные фракции и примеси глины+Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2+Сцепление с основанием 4 кг/см2 |  100 |  |
| Кладочный раствор **М - 100** | 25 | 56 | +Отсутствуют крупные фракции и примеси глины+Повышенная прочность на сжатие 100 кг/см2+Сцепление с основанием 4 кг/см2 | 94 |  |
| ***Грунтовочные составы*** |
| Грунтовка ***«ГЛУБОКОГО******ПРОНИКНОВЕНИЯ»*** | 5 | 90 | +Повышает сцепление с основанием+Высокая способность проникать вглубь+Снижает впитываемость основания | 150 |  |
| Грунтовка ***«ГЛУБОКОГО******ПРОНИКНОВЕНИЯ»*** | 10 | 75 | +Повышает сцепление с основанием+Высокая способность проникать вглубь+Снижает впитываемость основания | 259 |  |
| Грунт «***БЕТАКОНТАКТ»*** | 6 | По шт. | +Высокие сцепляющие свойства+Быстрое высыхание 4-6 часов+Подходит для любых плотных строительных оснований | 354 |  |
| Грунт «***БЕТАКОНТАКТ»*** | 12 | По шт. | +Высокие сцепляющие свойства+Быстрое высыхание 4-6 часов+Подходит для любых плотных строительных оснований | 672 |  |

*\*отгрузка продукции осуществляется со склада поставщика, кратно поддонам*

*\*\* объем отгрузки 20 тонн по городу Пермь*