***Прайс - лист на сухие ЖАРОСТОЙКИЕ смеси «REZOLIT» от 24.02.2016.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Вес кг.** | **Кол-во в поддоне.** | **Свойства, Преимущества, Рекомендации** | **самовывоз \*,****Цена руб.** | **доставка \*,\*\*****Цена руб.** |
| ***Жаростойкие смеси*** |
| **МЕРТЕЛЬ** **REZOLIT** смесь для кладки топок каминов и печей | 5 | 144 | +Жаростойкость до +1650 оС+Экологически чистый состав+Высокопластичный+Обогащен оксидом алюминия+Толщина слоя 3-8мм | 79 |  |
| 20 | 56 | 235 |  |
|  Кладочная **ГЛИНО-ШАМОТНАЯ** смесь **REZOLIT** смесь для кладки топок каминов и печей | 3 | 144 | +Жаростойкость до +1300 оС+Экологически чистый состав+Высокопластичный+Обогащен оксидом алюминия+Толщина слоя 8-12мм. | 55 |  |
| 5 | 144 | Выпуск 03-04.2016 |  |
| 20 | 56 | 220 |  |
| **ГЛИНА КАОЛИНОВАЯ** **REZOLIT** измельченная жаростойкая | 2.5 | 144 | +Жаростойкость до +1300 оС+Экологически чистый состав+Высокопластичная для лепки+Вяжущее для жаростойких составов+Очищенная, измельченная | 44 |  |
| 5 | 144 |  Выпуск 03-04.2016 |  |
| 15 | 56 | 155 |  |
| 20 | 56 | Выпуск 03-04.2016 |  |
| **СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ REZOLIT**  для каминов и печей | 5 | 144 | +Жаростойкость до +400 оС+Экологически чистый состав+Высокопрочная+Рекомендуемая толщина слоя 4-10мм+Для поверхностей подверженных нагреву | 87 |  |
| 25 | 56 | 306 |  |
| **КЛЕЙ ЖАРОСТОЙКИЙ УСИЛЕННЫЙ REZOLIT** для облицовки каминов и печей | 5 | 144 | +Жаростойкость до +400 оС+После высыхания устойчив к влаге+Высокая сила сцепления+Рекомендуемая толщина слоя 5-8мм+Не подвержен сползанию | Выпуск 03-04.2016 |  |
| 25 | 56 | Выпуск 03-04.2016 |  |
| **ШАМОТ ЖАРОСТОЙКИЙ КАОЛИНОВЫЙ REZOLIT** для каминов и печей |   20 |  | +Жаростойкость до +1300 оС+Экологически чистый состав+Для приготовления жаростойких составов+Фракция 0.1-1мм+Высокая очистка | Выпуск 05-06.2016 |  |
| **СМЕСЬ РЕМОНТНАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ REZOLIT** для каминов и печей |   5 |  | +Жаростойкость до +400 оС+Для ремонта трещин сколов+Высокопластичная+Мелкофракционный 0.05-0.1мм+Рекомендуемая толщина до 8мм | Выпуск 03-04.2016 |  |
| Кладочная смесь **ЖАРОСТОЙКАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ REZOLIT** для наружной кладки каминов и печей |  25 |  | +Жаростойкость до +400 оС+Для ремонта и кладки наружных стенок +Высокопластичная+Фракция наполнителя 0.63мм+Рекомендуемая толщина до 12мм | Выпуск 04-05.2016 |  |

*\*отгрузка продукции осуществляется со склада поставщика, кратно поддонам*

*\*\* доставка продукции осуществляется по городу Пермь кратно полной загрузке автомашины по весу 20т. или по объему 18 поддонов.*