***Прайс - лист на сухие ЖАРОСТОЙКИЕ смеси «REZOLIT» от 24.02.2016.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Вес кг.** | **Кол-во в поддоне.** | **Свойства, Преимущества, Рекомендации** | **самовывоз \*,**  **Цена руб.** | **доставка \*,\*\***  **Цена руб.** |
| ***Жаростойкие смеси*** | | | | | |
| **МЕРТЕЛЬ** **REZOLIT** смесь для кладки топок каминов и печей | 5 | 144 | +Жаростойкость до +1650 оС  +Экологически чистый состав  +Высокопластичный  +Обогащен оксидом алюминия  +Толщина слоя 3-8мм | 79 |  |
| 20 | 56 | 235 |  |
| Кладочная **ГЛИНО-ШАМОТНАЯ** смесь **REZOLIT** смесь для кладки топок каминов и печей | 3 | 144 | +Жаростойкость до +1300 оС  +Экологически чистый состав  +Высокопластичный  +Обогащен оксидом алюминия  +Толщина слоя 8-12мм. | 55 |  |
| 5 | 144 | Выпуск 03-04.2016 |  |
| 20 | 56 | 220 |  |
| **ГЛИНА КАОЛИНОВАЯ** **REZOLIT** измельченная жаростойкая | 2.5 | 144 | +Жаростойкость до +1300 оС  +Экологически чистый состав  +Высокопластичная для лепки  +Вяжущее для жаростойких составов  +Очищенная, измельченная | 44 |  |
| 5 | 144 | Выпуск 03-04.2016 |  |
| 15 | 56 | 155 |  |
| 20 | 56 | Выпуск 03-04.2016 |  |
| **СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ REZOLIT**  для каминов и печей | 5 | 144 | +Жаростойкость до +400 оС  +Экологически чистый состав  +Высокопрочная  +Рекомендуемая толщина слоя 4-10мм  +Для поверхностей подверженных нагреву | 87 |  |
| 25 | 56 | 306 |  |
| **КЛЕЙ ЖАРОСТОЙКИЙ УСИЛЕННЫЙ REZOLIT** для облицовки каминов и печей | 5 | 144 | +Жаростойкость до +400 оС  +После высыхания устойчив к влаге  +Высокая сила сцепления  +Рекомендуемая толщина слоя 5-8мм  +Не подвержен сползанию | Выпуск 03-04.2016 |  |
| 25 | 56 | Выпуск 03-04.2016 |  |
| **ШАМОТ ЖАРОСТОЙКИЙ КАОЛИНОВЫЙ REZOLIT** для каминов и печей | 20 |  | +Жаростойкость до +1300 оС  +Экологически чистый состав  +Для приготовления жаростойких составов  +Фракция 0.1-1мм  +Высокая очистка | Выпуск 05-06.2016 |  |
| **СМЕСЬ РЕМОНТНАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ REZOLIT** для каминов и печей | 5 |  | +Жаростойкость до +400 оС  +Для ремонта трещин сколов  +Высокопластичная  +Мелкофракционный 0.05-0.1мм  +Рекомендуемая толщина до 8мм | Выпуск 03-04.2016 |  |
| Кладочная смесь **ЖАРОСТОЙКАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ REZOLIT** для наружной кладки каминов и печей | 25 |  | +Жаростойкость до +400 оС  +Для ремонта и кладки наружных стенок  +Высокопластичная  +Фракция наполнителя 0.63мм  +Рекомендуемая толщина до 12мм | Выпуск 04-05.2016 |  |

*\*отгрузка продукции осуществляется со склада поставщика, кратно поддонам*

*\*\* доставка продукции осуществляется по городу Пермь кратно полной загрузке автомашины по весу 20т. или по объему 18 поддонов.*