***Прайс – лист на сухие строительные смеси «REZOLIT» от 09.01.2018.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Вес кг.** | **Кол-во в поддоне.** | **Свойства, Преимущества, Рекомендации** | **Цена руб. самовывоз\*,** | **Цена руб. доставка \*,\*\*** |
| ***Клеевые смеси*** | | | | | |
| Клей для плитки **REZOLIT *LIGHT экономичный*** | 25 | 56 | +Оптимальная прочность и адгезия  +Для всех видов кафельной плитки  +Пластичный, удобно наносится | 154 | 160 |
| Клей для плитки **REZOLIT *CLASSIC усиленный*** | 25 | 56 | +Повышенная прочность и адгезия  +Для всех видов, размеров плитки и камня  +Для влажных и наружных помещений | 178 | 184 |
| Клей для керамогранита **REZOLIT *EXTRA универсальный*** | 25 | 56 | +Высокая прочность и адгезия  + Для всех видов, размеров плитки и камня  +Для поверхностей подверженным нагрузкам | 364 | 370 |
| Клей **ДЛЯ БЛОКОВ REZOLIT летний** | 25 | 56 | + Оптимальная прочность и адгезия  +Удобно наносится  +Хорошее сцепление с основанием | 161 | 167 |
| Клей **ДЛЯ БЛОКОВ** **REZOLIT**  ***зимний* -15 оС** | 25 | 56 | +Увеличенная прочность и адгезия  +Для использования в условиях низких тем.-15 оС  +Толщина слоя 2-5мм | 173 | 179 |
| ***Штукатурные смеси*** | | | | | |
| Штукатурка цементная **ДЛЯ ГРУБОГО ВЫРАВНИВАНИЯ** | 25 | 56 | +Высокая прочность на сжатие 100 кг/см2  +оптимальное сцепление с основанием  +Используется для влажных помещений | 138 | 144 |
| Штукатурка цементная **ФАСАДНАЯ REZOLIT** | 25 | 56 | +Высокая прочность на сжатие 100 кг/см2  +Технология «без трещин»  +Для отделки и ремонта фасадов здания | 150 | 156 |
| ***Смеси для пола*** | | | | | |
| Основание для пола **СТЯЖКА REZOLIT** | 25 | 56 | +максимальная толщина слоя неограниченна  +прочность на сжатие 100 кг/см2  +минимальная толщина слоя 10мм | 104 | 110 |
| **НАЛИВНОЙ ПОЛ REZOLIT** | 25 | 56 | +Технология «без трещин»  +Высокая текучесть при разравнивании правилом  +Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2 | 139 | 145 |
| Самонивелирующийся **НАЛИВНОЙ ПОЛ REZOLIT** | 20 | 56 | +Технология «без трещин»  +Макс. текучесть при разравнивании валиком  +Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2 | 320 | 326 |
| ***Кладочные смеси*** | | | | | |
| Кладочная смесь **М – 100 REZOLIT** | 25 | 56 | +Отсутствуют крупные фракции и примеси глины  +Повышенная прочность на сжатие 100 кг/см2 | 103 | 109 |
| Кладочная смесь **М – 100 МКР REZOLIT** | 1000 | 1 | +Упаковано в герметичную тару МКР  +Повышенная прочность на сжатие 100 кг/см2 | 3633 | 3833 |
| Кладочная смесь **М – 150**  ***универсальная* REZOLIT** | 25 | 56 | +Максимальная фракция 1,25 мм  +Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2 | 108 | 114 |
| Кладочная смесь **М – 150 МКР**  ***универсальная* REZOLIT** | 1000 | 1 | +Упаковано в герметичную тару МКР  +Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2 | 4138 | 4338 |
| Кладочная смесь **М – 150**  ***зимняя* -15оС REZOLIT** | 25 | 56 | +Для использования в условиях низких тем.-15 оС  +Высокая прочность на сжатие 150 кг/см2 | 120 | 126 |
| Кладочная смесь **М – 200**  ***универсальная* REZOLIT** | 25 | 56 | +Максимальная фракция 1,25 мм  +Высокая прочность на сжатие 200 кг/см2 | 116 | 122 |
| Кладочная смесь **М – 200**  ***зимняя* -15 оС REZOLIT** | 25 | 56 | +Для использования в условиях низких тем.-15 оС  +Высокая прочность на сжатие 200 кг/см2 | 133 | 139 |
| ***Грунтовочные составы*** | | | | | |
| Грунтовка ***«ГЛУБОКОГО***  ***ПРОНИКНОВЕНИЯ»* REZOLIT** | 5 | 90 | +Повышает сцепление с основанием  +Высокая способность проникать вглубь  +Снижает впитываемость основания | 157 | 164 |
| Грунтовка ***«ГЛУБОКОГО***  ***ПРОНИКНОВЕНИЯ»* REZOLIT** | 10 | 75 | +Повышает сцепление с основанием  +Высокая способность проникать вглубь  +Снижает впитываемость основания | 270 | 282 |
| Грунт «***БЕТАКОНТАКТ»***  **REZOLIT** | 6 | По шт. | +Высокие сцепляющие свойства  +Быстрое высыхание 4-6 часов  +Подходит для любых плотных строительных оснований | 371 | 387 |
| Грунт «***БЕТАКОНТАКТ»***  **REZOLIT** | 12 | По шт. | +Высокие сцепляющие свойства  +Быстрое высыхание 4-6 часов  +Подходит для любых плотных строительных оснований | 706 | 736 |

*\*отгрузка продукции осуществляется кратно поддонам*

*\*\* объем отгрузки 20 тонн по городу Пермь*